**Описание схем сертификации по**

**ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»**

**Схема 1с -** для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия: - заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации; - орган по сертификации проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний; - аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза проводит испытания образцов машин и (или) оборудования; - орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя.

При положительных результатах анализа состояния производства и проведенных испытаний образцов машин и (или) оборудования орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия. Срок действия сертификата соответствия для серийного производства – не более 5 лет.

- орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными машинами и (или) оборудованием посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства.

**Схема 3с -**  для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия: - заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации; - орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний; - аккредитованная испытательная лаборатория (центр), проводит испытания образцов машин и (или) оборудования.

При положительных результатах проведенных испытаний образцов машин и (или) оборудования орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия. Срок действия сертификата соответствия для партии не устанавливается.

**Схема 9с -** для партии машин и (или) оборудования ограниченного объема, предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Таможенного союза, включает следующие действия: - заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации; - орган по сертификации проводит анализ представленного заявителем комплекта документов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия. Срок действия сертификата соответствия для партии не устанавливается.

Заявителем при сертификации по схемам **1с, 9с, 3с** может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся **изготовителем (или продавцом по схеме 3с)**, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).